## Automatikgetriebe #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 14-89 |

In die Position oder schalten. Die Spannung zwischen den Klemmen C12 und A23 bzw. A24 der PCM-Stecker messen. PCM-STECKER Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Spannung an? JA – Offenen Stromkeis im Kabel zwischen Klemme C12 des PCM-Steckers und dem Getriebe-Fahrbereichsschalter reparieren. NEIN – Auf lose Klemmen in den PCM-Steckern prüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges PCM einbauen und die Prüfung erneut durchführen. |  |