## Innenverkleidung #### Auswechseln des Teppichs (Fortsetzung) | 20-213 |

- Die Abdeckung der Feststellbremse (A) abnehmen. Den Clip (B) entfernen. Die Hinterkante vorsichtig hochziehen, um die Clips (C) zu lösen. Falls vorhanden, den Stecker der Vordersitzheizung (D) abziehen.
  Lage der Befestigungen
  B : Clip, 1 | C : Clip, 2
5. |  | Mit einem Universalmesser den Teppich (A) unter dem Heizungsbereich (B) auf der Fahrerseite einschneiden und den Teppich zurückziehen. Die Clips (A) entfernen, die Befestigungen (B) lösen, dann den Teppich (C) herausnehmen.
   Lage der Befestigungen
   A : Clip, 3