## Startsystem #### Überholung des Anlassers (Fortsetzung) | 4-17 |

Zusammenbau des Anlassers (Motor D14Z6, D16V1 (Modell KE), D16V3) Den Anker in das Gehäuse einsetzen und die Bürsten in den Halter einsetzen. ZUR BEACHTUNG: ZUR BEACHTUNG: Zum Anpassen der neuen Bürsten einen Streifen 500er oder 600er Schleifpapier mit der Körnungsseite nach oben zwischen den Kollektor und die einzelnen Bürsten legen und gleichmäßig drehen; dadurch werden die Kontaktflächen der Bürsten auf die Kontur des Kollektors geschliffen. Die Feder zusammendrücken und in den Bürstenhalter einsetzen. Den Isolator (A) des Bürstenhalters und die Endabdeckung (B) einsetzen. |  | Zusammenbau des Anlassers (Motor D16V1 (Modell KG, KR, KS) mit Automatikgetriebe): Jede Bürstenfeder mit einem Schraubendreher zurückbiegen, dann die Bürste zur Hälfte in den Halter einsetzen und durch Loslassen der Feder die Bürste in dieser Position festklemmen. Den Anker in das Gehäuse einsetzen und die Bürsten in den Halter einsetzen. Jede Bürstenfeder nochmals zurückbiegen und die Bürste nach unten drücken, bis sie an den Kollektor stößt. ZUR BEACHTUNG: Zum Anpassen der neuen Bürsten einen Streifen 500er oder 600er Schleifpapier mit der Körnungsseite nach oben zwischen den Kollektor und die einzelnen Bürsten legen und gleichmäßig drehen; dadurch werden die Kontaktflächen der Bürsten auf die Kontur des Kollektors geschliffen.

a a a