## Sicherheitsgurte #### Auswechseln der hinteren Sicherheitsgurte | 23-4 |

HINWEIS: Die hinteren Sicherheitsgurte auf Beschädigung prüfen und bei Bedarf auswechseln. Darauf achten, dass sie beim Aus- und Einbau nicht beschädigt werden. Hinterer Sicherheitsgurt Hinteres Seitenverkleidungsteil ausbauen (siehe Seite 20-30). Den unteren Ankerbolzen (A) herausschrauben. Die ET-Schneidschraube (A) der Halterungder Aufrollautomatik herausschrauben sowie die Schraube (B) der Aufrollautomatik, dann hinteren Sicherheitsgurt (C) und Aufrollautomatik (D) ausbauen. |  | Sicherheitsgurt in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen; dabei folgendes beachten: Wenn das Gewinde einer ET-Schneidschraube für die Halterung der Aufrollautomatik verschlissen ist, eine speziell für diesen Zweck vorgesehene ET-Schneidschraube in Übergröße verwenden. Prüfen, ob der Sperrmechanismus des Gurtaufrollers wie beschrieben funktioniert, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD (siehe Seite 23-20). Vor dem Einbau der Ankerbolzen überprüfen, dass der Sicherheitsgurt nicht verdreht oder geknickt ist.

a a a