## Schiebedach #### Symptom-Fehlersuchindex | 20-193 |

Symptom | Diagnoseverfahren | Ebenfalls prüfen auf:
Wasserundichtigkeit | Auf einen verstopften Ablaufschlauch prüfen. Auf einen Spalt zwischen Scheibendichtungsleiste und Dachblech prüfen. Auf eine(n) defekte(n) oder falsch eingebaute(n) Scheibendichtungsleiste bzw. Ablaufkanal prüfen. Auf einen Spalt zwischen Ablaufdichtung und Dachblech prüfen. |
Windgeräusche | Auf zu großes Spiel zwischen Scheibendichtungsleiste und Dachblech prüfen. |
Motorgeräusche | Auf losen Motor prüfen. Auf verschlissenes Zahnrad oder Lager prüfen. Auf eine deformierte Seilzugbaugruppe prüfen. |
Schiebedach bewegt sich nicht, aber der Motor läuft | Auf ein defektes Zahnrad oder inneren Seilzug prüfen. Auf eine eingeklemmten Fremkörper zwischen Führungsschiene und Schieber prüfen. Auf einen losen inneren Seilzug prüfen. Sicherstellen, daß die Seilzugbaugruppe richtig angebracht ist. |
Schiebedach bewegt sich nicht und Motor läuft nicht (Schiebedach kann mit dem Schiebedachschlüssel bewegt werden) | Auf eine durchgebrannte Sicherung prüfen. Auf einen defekten Schiebedachschalter prüfen. Den Endschalter prüfen. Auf entleerte Batterie prüfen. Auf einen defekten Motor prüfen. Auf ein defektes Relais prüfen. |