## Türen #### Auswechseln des Außentürgriffs (Vordertür) | 20-147 |

7. Auf der Fahrerseite und bei einigen Modellen auf der Beifahrerseite: Den Halteclip (A) lösen und danach den Schließzylinder (B) herausnehmen. Die Zylinderstange (C) abtrennen. Mit Zylinderschalter: Die Schraube herausdrehen und Schließzylinder (A) und Zylinderschalter (B) trennen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1
9. |  | Mit Zylinderschalter: Den Zylinderschalterstecker (A) abtrennen und die Kabelbaumclips (B) abnehmen, dann den Zylinderschalter (C) ausbauen. Falls vorhanden, den Außentürgriffschutz von der Außentürgriffstange (A) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
Die Wartungskappe (B) abnehmen und die Befestigungsschrauben des Außentürgriffs (C) herausdrehen. Falls vorhanden, den Haken (D) lösen, dann den Außentürgriffschutz (E) abnehmen.