## Kupplung #### Einbau des Kupplungsgeberzylinders | 12-5b |

ZUR BEACHTUNG: Keine Bremsflüssigkeit auf dem Fahrzeug verschütten, da sie den Lack angreift. Kommt Bremsflüssigkeit mit dem Lack in Berührung, sofort mit Wasser abwaschen. Einen neuen O-Ring (B) und eine Kupplungshauptzylinderdichtung (C) auf den Kupplungsgeberzylinder aufsetzen. Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung die Kupplungsleitung (A) vom Kupplungsleitungsclip (B) abziehen (2 Stellen). |  | Den Ausgleichsbehälterschlauch (B), die Kupplungsleitung (C) und einen neuen Halteclip (D) am Hauptbremszylinder (A) montieren. Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung braucht kein Haltecliphalter verwendet zu werden, der beim Ausbau des Kupplungsgeberzylinders ausgebaut wurde. Damit der Halteclip (A) nicht abkommt, die Spitze des Halteclips (B) mit einem Schraubendreher aufstemmen. Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung den linken Vorderradkasten von innen mit einem Schraubendreher aufstemmen.