## Vorderradaufhängung #### Auswechseln von Achsschenkel/Nabe/Radlager (Fortsetzung) | 18-12 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Nabenzerlegungs-/Zusammenbauwerkzeug, 07GAF-SE00100 Kugelgelenkaustreiber, 28 mm, 07MAC-SL00200 Aufsatz, 62 x 68 mm, 07746-0010500 Treiber, 07749-0010000 Stützsockel, 07965-SD90100 Das Fahrzeug vorne anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Radkappe abnehmen und die Radmuttern und das Vorderrad entfernen. Die Befestigungsschraube der Bremsschlauchhalterung (A) herausdrehen. Die Befestigungsschrauben der Bremssattelhalterung (B) lösen und die Bremssattelbaugruppe (C) vom Achsschenkel abnehmen. Um ein Beschädigen der Bremssattelbaugruppe oder des Bremsschlauchs zu vermeiden, die Bremssattelbaugruppe mit einem kurzen Stück Draht am Unterboden aufhängen. Den Bremsschlauch nicht mit Gewalt drehen. |  | Die Sicherung (A) anheben und die Achsmutter (B) entfernen. Die Halteschrauben der Bremsscheibe (A) herausdrehen. Die zwei 8 x 1,25 mm-Schrauben (B) in die Scheibe eindrehen und diese so von der Nabe wegdrücken. Jede Schraube jeweils um 2 Umdrehungen drehen, damit die Scheibe nicht übermäßig verkantet.