## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-284 |

Hydraulikfluß (Fortsetzung)

Position

Riemenscheibendrucksteuerung bei Schiebebetrieb mit Betätigung der Bremse

Wenn das Fahrzeug nach Schiebebetrieb durch Betätigung der Bremsen beschleunigt werden muß, schaltet das PCM den Sicherheits-Steuermagneten EIN. Der Sicherheits-Steuermagnet wird eingeschaltet, und der SH-A-Druck (A) im PH-Steuerventil wird abgelassen. Der Hochdruck (PH) am PH-Regelventil steigt dann, und der höhere Druck wird zur Abtriebsriemenscheibe geleitet. Die Abtriebsriemenscheibe wird mit hohem Druck versorgt, und die Riemenscheibenübersetzung ist niedrig. Das Fahrzeug kann bei niedriger Riemenscheibenübersetzung beschleunigen.