## Kraftstoff- und Abgassysteme #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle | 11-7 |

Scanner-DTC | Honda-DTC | Erfaßtes Element | Seite
DTC | Vorüberge- hender DTC | DTC (MIL- Anzeige*) | Vorüberge- hender DTC
P0107 | - | 3-1 (3) | - | Schaltkreis des Ansaugunterdruck-(MAP) Sensors – Niedrige Spannung | (siehe Seite 11-59)
P0108 | - | 3-2 (3) | - | Schaltkreis des Ansaugunterdruck-(MAP) Sensors – Hohe Spannung | (siehe Seite 11-60)
P0112 | - | 10-1 (10) | - | Schaltkreis des Ansauglufttemperatur-(IAT) Sensors – Niedrige Spannung | (siehe Seite 11-61)
P0113 | - | 10-2 (10) | - | Schaltkreis des Ansauglufttemperatur-(IAT) Sensors – Hohe Spannung | (siehe Seite 11-62)
P0117 | - | 6-1 (6) | - | Schaltkreis des Kühlmitteltemperatur-(ECT) Sensors – Niedrige Spannung | (siehe Seite 11-63)
P0118 | - | 6-2 (6) | - | Schaltkreis des Kühlmitteltemperatur-(ECT) Sensors – Hohe Spannung | (siehe Seite 11-64)
P0122 | - | 7-1 (7) | - | Schaltkreis des Drosselklappenwinkel-(TP) Gebers – Niedrige Spannung | (siehe Seite 11-65)
P0123 | - | 7-2 (7) | - | Schaltkreis des Drosselklappenwinkel-(TP) Gebers – Hohe Spannung | (siehe Seite 11-67)
P0131 | - | 1-1 (1) | - | Schaltkreis der primären beheizten Lambda-Sonde (Primäre HO2S) (Sonde 1) – Niedrige Spannung | (siehe Seite 11-68)
P0132 | - | 1-2 (1) | - | Schaltkreis der primären beheizten Lambda-Sonde (Primäre HO2S) (Sonde 1) – Hohe Spannung | (siehe Seite 11-69)
P0133 | P0133 | 61-1 (61) | T61-1 | Primäre beheizte Lambda-Sonde (Primäre HO2S) (Sonde 1) – Langsame Reaktion | (siehe Seite 11-70)
P0135 | - | 41-2 (41) | - | Störung im Schaltkreis des Heizelements der primären beheizten Lambda-Sonde (Primäre HO2S) (Sonde 1) | (siehe Seite 11-71)
P0137 | P0137 | 63-1 (63) | T61-1 | Schaltkreis der sekundären beheizten Lambda-Sonde (Sekundäre HO2S) (Sonde 2) – Niedrige Spannung | (siehe Seite 11-73)
P0138 | P0138 | 63-2 (63) | T63-2 | Schaltkreis der sekundären beheizten Lambda-Sonde (Sekundäre HO2S) (Sonde 2) – Hohe Spannung | (siehe Seite 11-74)
P0139 | P0139 | 63-3 (63) | T63-3 | Sekundäre beheizte Lambda-Sonde (Sekundäre HO2S) (Sonde 2) – Langsame Reaktion | (siehe Seite 11-75)
P0141 | - | 65-2 (65) | - | Störung im Schaltkreis des Heizelements der sekundären beheizten Lambda-Sonde (sekundäre HO2S) (Sonde 2) | (siehe Seite 11-76)
P0171 | P0171 | 45-2 (45) | T45-2 | Kraftstoffsystem zu mager | (siehe Seite 11-78)
P0172 | P0172 | 45-1 (45) | T45-1 | Kraftstoffsystem zu fett | (siehe Seite 11-78)
P0300 und Teilweise P0301 P0302 P0303 P0304 | - | 71-1 (71) 72-1 (72) 73-1 (73) 74-1 (74) | - | Willkürliche Fehlzündungen | (siehe Seite 11-79)

*: Diese DTCs werden durch Blinkzeichen der Störungsanzeigeleuchte (MIL) bei angeschlossenem SCS-Überbrückungsstecker angezeigt.

**: Manchmal leuchten D-Anzeigeleuchte und Störungsanzeigeleuchte (MIL) gleichzeitig auf.

*1: Motor D16W7, D16V1

*2: A/T

*3: M/T