## Scheibenwischer/Waschanlage #### Test des Scheibenwischermotors | 22-178 |

Windschutzscheibe: Die Wischerarme, die Haubendichtung und die Windlaufabdeckungen entfernen (siehe Seite 22-179Wiper.Washers16>Main). Den 5P-Stecker (A) vom Wischermotor (B) abziehen. 4-Türer: 5-Türer: Den Motor durch Anschließen von Batteriespannung an Klemme Nr. 4 und Masse an Klemme Nr. 2 des 5P-Steckers des Wischermotors testen. Der Motor muß laufen. Den Motor auswechseln, wenn er gar nicht oder nur ungleichmäßig läuft. Ein analoges Voltmeter zwischen Klemme Nr. 5 (+) und Nr. 3 (–) anschließen und den Motor bei niedriger und hoher Drehzahl laufen lassen. Das Voltmeter muß abwechselnd 0 V und 4 V oder weniger anzeigen. |  | Heckscheibe (5-Türer): Die Heckklappe öffnen und die untere Heckklappenverkleidung entfernen (siehe Seite 20-209). Den 4P-Stecker (A) vom Wischermotor (B) abziehen. Den Motor durch Anschließen von Batteriespannung an Klemme Nr. 1 und Masse an Klemme Nr. 3 des Wischermotors testen. Der Motor muß laufen. Den Motor auswechseln, wenn er gar nicht oder nur ungleichmäßig läuft. Ein analoges Voltmeter zwischen Klemme Nr. 4 (+) und Klemme Nr. 2 (–) anschließen und den Motor laufen lassen. Das Voltmeter muß abwechselnd 0 V und 4 V oder weniger anzeigen.