## Motorblock #### Pleuellager Auswechseln | 7-9 |

Radialspiel des Pleuellagers Pleuellagerdeckel und Lagerhälften entfernen. Pleuelzapfen und Lagerhälften mit einem sauberen Werkstattlappen reinigen. Einen Plastigage-Streifen über den Pleuelzapfen legen. Lagerhälfte und Deckel wieder einbauen und die Schrauben auf 32 Nm (3,3 kg-m) anziehen. Die Kurbelwelle nicht drehen. Pleueldeckel und Lagerhälfte ausbauen und den Plastigage-Streifen an seiner breitesten Stelle messen. Radialspiel Pleuellager - Zapfen:
Sollwert (Neu): | 0,024 – 0,042 mm
Verschleißgrenze: | 0,05 mm
|  | Wenn die Messung des Plastigage-Streifens einen zu großen oder zu kleinen Wert ergibt, die obere Hälfte des Lagers abnehmen, ein neues, vollständiges Lager mit demselben Farbcode einbauen und das Spiel erneut prüfen. Die Lager bzw. die Deckel zum Einstellen des Spiels nicht nachfeilen, abschaben oder ihnen Beilagscheiben beigeben. Wenn der Plastigage-Streifen immer noch ein falsches Spiel anzeigt, das nächstgrößere oder nächstkleinere Lager ausprobieren (die Farbe darüber oder darunter in der Liste) und erneut prüfen. Wird das korrekte Spiel auch durch Verwendung eines größeren oder kleineren Lagers nicht erreicht, die Kurbelwelle auswechseln und von vorne beginnen.