## A/T-Verriegelungssystem #### Auswechseln des Wählhebelsperrenmagneten (Fortsetzung) | 14-170 | Test des Parksperrstiftschalters

5-Türer Die Wählhebelbaugruppe ausbauen (siehe Seite 14-138). Den D3-Schalter und die Lampenfassung der A/T-Fahrbereichsanzeige entfernen, dann die Anzeigen-Glühlampe aus der Fassung herausnehmen. Die Verriegelungslasche (A) nach oben ziehen und dann den Wählhebelsperrenmagneten (B) entfernen. Den Wählhebelsperren-Magnetanker (C) und die Ankerfeder (D) in den neuen Wählhebelsperrenmagneten einsetzen. Den Wählhebelsperrenmagneten einbauen, indem das Verbindungsstück des Wählhebelsperren-Magnetankers mit der Spitze (E) des Wählhebelsperranschlags/Sicherheits-Steueranschlags in Deckung gebracht wird. Den D3-Schalter in den Wählhebelhalterungssockel einbauen. Die Glühlampe der A/T-Fahrbereichsanzeige in die Fassung einsetzen, dann die Anzeigeleuchtenfassung in die Anzeigeverkleidung einsetzen. Die Wählhebelbaugruppe montieren (siehe Seite 14-141). |  | Modell KH Mittelkonsolenverkleidung und Mittelkonsole abnehmen (siehe Seite 20-73). Den Stecker (4P) des Parksperrstiftschalters abziehen. In Position schalten, dann auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen Nr. 3 und Nr. 4 überprüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Aus der Position herausschalten und auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen Nr. 3 und Nr. 4 überprüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Ist der Parksperrstiftschalter defekt, muß er ausgewechselt werden.