## Antriebsstrang/Achse #### Zwischenwelle zusammenbauen | 16-21 |

Explosionszeichnung

| ZWISCHENWELLENRING LAGERSTÜTZRING FLANSCHSCHRAUBE 10 x 1,25 mm 3,9 Nm PASS-SCHRAUBEN 10 x 1,25 mm 39 Nm ÄUSSERER SPRENGRING ÄUSSERE DICHTUNG, Auswechseln ANSCHLAGRING, Auswechseln Fett auf die Innenseite der äußeren Dichtung auftragen. LAGERSTÜTZE ZWISCHENWELLENLAGER, Auswechseln INNERER SPRENGRING ZWISCHENWELLE

a a a