## Allgemeine Informationen #### Ausbau/Einbau der Außenteile | 1-8 |

ZUR BEACHTUNG: Zum Ausrichten von Motorhaube, Vordertür, Hintertür und Kofferraumdeckel siehe das

Werkstatthandbuch zum CIVIC.

Anzugsmomente der Befestigungsschrauben/-muttern:

6 X 1,0 mm: 9,8 Nm (1,0 kg-m)

*6 X 1,0 mm: 1,8 Nm (1,8 kg-m)

8 X 1,0 mm: 22 Nm (2,2 kg-m)

*8 X 1,25 mm: 29 Nm (3,0 kg-m)

| MOTORHAUBE MOTORHAUBENSCHARNIER SEITENHALTERUNG DES HECKSTOSSFÄNGERS KOFFERRAUMDECKELSCHARNIER KOFFERRAUMDECKEL TRÄGER DES HECKSTOSSFÄNGERS TANKDECKEL KNOTENBLECH DES HINTEREN QUERBLECHS HINTERTÜR HINTERTÜRSCHARNIER VORDERTÜR VORDERTÜRSCHARNIER VORDERER KOTFLÜGEL OBERE ECKHALTERUNG TRÄGER DES FRONTSTOSSFÄNGERS SOCKEL FÜR BATTERIESATZ