## Hinteres Seitenaußenblech #### Einbau | 3-28 |

Die neuen Ersatzteile (Außenblech und hinterer Kombinations-Adapter) in Positon bringen und festklemmen. Die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4). Das Blech am festgeklemmten Bereich heftschweißen. Die Tür, die Heckscheibe, den Kofferraumdeckel und den Heckstoßfänger provisorisch montieren und auf Niveau- und Spielunterschiede prüfen. Sicherstellen, daß die Karosserielinien fließend sind. Die Hauptschweißarbeit ausführen: Das Reparaturblech am Schnittbereich der C-Säule befestigen und lochnahtschweißen. AUSSENBLECH GEPÄCKABLAGE C-SÄULENRINNE Stumpfschweißen NEUES AUSSENBLECH Kehlnahtschweißen Überlappung 30 mm REPARATURBLECH |  | Hinteren Kombinations-Adapter und Heckabschlußblech schweißen. HINTERER KOMBINATIONS-ADAPTER