## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Überholung des Vorderrad-Bremssattels (Fortsetzung) | 19-17 |

Modell KX

: Das dem Hauptbremszylinderdichtungssatz beiliegende empfohlene Gummifett verwenden.

: Das dem Bremssatteldichtungssatz beiliegende empfohlene Dichtungsfett verwenden.

| BREMSSATTELSTIFT A MANSCHETTEN HOHLSCHRAUBE 3,4 Nm (3,5 kg-m) BREMSSCHLAUCH ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE 9 Nm (0,9 kg-m) BREMSSATTELKÖRPER KOLBENDICHTUNG Auswechseln. MANSCHETTENCLIP Auswechseln. KOLBENMANSCHETTE Auswechseln. KOLBEN BREMSBELÄGE DICHTSCHEIBEN Auswechseln. BREMSBELAGHALTER ÄUSSERE BREMSBELAGSCHEIBE VERSCHLEISSANZEIGER Den inneren Bremsbelag mit dem Verschleißanzeiger nach unten zeigend einbauen. BREMSSATTELHALTERUNG KOLBENMANSCHETTE Auswechseln. BREMSSATTELSTIFT B BUCHSE