## Rahmen #### Rahmenreparaturschema (Fortsetzung) | 20-135 |

m | Paßbohrungen Ø25 | u | Für Mitte der oberen Querlenkerhalterung Ø15
n | Für Nachlaufquerlenker Ø13 | v1, v2 | Paßbohrung Ø13
o | Paßbohrungen Ø25 | w | Für oberen Querlenker Ø13
p | Paßbohrungen Ø20 | x | Für Mitte des unteren Querlenkers
q | Mitte des Nachlaufquerlenkers | y | Paßbohrung Ø50
r | Mitte des hinteren Stoßdämpfers 73 x 68 (Schlitz) | z | Paßbohrung Ø20
s | Für oberen Querlenker Ø13 |  |
t | Für Nachlaufquerlenker Ø13 |  |