## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Zylinderkopf (Fortsetzung) | 2-5 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Ventil | Spiel (kalt) | Einlaß | 0,18-0,22 mm | -
Auslaß | 0,23-0,27 mm | -
Schaft-OD | Einlaß | 5,48-5,49 mm | 5,45 mm
Auslaß | 5,45-5,46 mm | 5,42 mm
Spiel des Schafts in der Führung | Einlaß | 0,02-0,05 mm | 0,08 mm
Auslaß | 0,05-0,08 mm | 0,11 mm
Ventilsitze | Breite | Einlaß | 0,85-1,15 mm | 1,60 mm
Auslaß | 1,25-1,55 mm | 2,00 mm
Schafteinbauhöhe | Einlaß | 53,17-53,64 mm | 53,89 mm
Auslaß | 53,17-53,64 mm | 53,89 mm
Ventilfeder | Ungespannte Länge bei Motor D15Y4, D16W7, D17A2, D17A5 | VTEC-Einlaß | 56,49 mm | -
VTEC-Auslaß | 58,70 mm | -
Ungespannte Länge bei Motor D16W8 | VTEC-Einlaß | 58,02 mm | -
VTEC-Auslaß | 58,70 mm | -
Ungespannte Länge bei Motor D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1 | Einlaß | 58,70 mm | -
Auslaß | 58,70 mm | -
Ventilführungen | ID | Einlaß | 5,51-5,53 mm | 5,55 mm
Auslaß | 5,51-5,53 mm | 5,55 mm
Einbauhöhe | Einlaß | 17,85-18,35 mm | -
Auslaß | 18,65-19,15 mm | -
Kipphebel | Spiel zwischen Kipphebel und Welle | Einlaß | 0,017-0,050 mm | 0,08 mm
Auslaß | 0,018-0,054 mm | 0,08 mm