## Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen #### Auflistung nach Wartungspunkten | 3-7 |

HINWEISE | REFERENZ-HANDBUCH, KAPITEL und SEITE
| (siehe Seite 8-5)
| (siehe Seite 8-6)
| Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-147)
Das Ventilspiel überprüfen. | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 6-14)
| Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-138) Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-571)
| (siehe Seite 4-25)
Auf Risse und Beschädigung prüfen. Durchbiegung und Spannung überprüfen. | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 17-23)
| Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-125) Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-560)
Original-Honda Gefrierschutz/Kühlmittel Typ 2 verwenden. | (siehe Seite 10-8)
Stets Original-Honda-Schaltgetriebeöl (MTF) verwenden. | (siehe Seite 13-3)
Dicke von Bremsbelag und Bremsscheibe überprüfen. Auf Beschädigung und Risse prüfen. Den Radzylinder auf Undichtigkeit prüfen. Bremsbeläge auf Risse, Blankwerden, Verschleiß und Verschmutzung prüfen. Die Bremssättel auf Beschädigung, Undichtigkeit und festen Sitz prüfen. | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 19-3)
Nur Bremsflüssigkeit gemäß DOT 3 oder DOT 4 verwenden. (Original-Honda-Bremsflüssigkeit wird empfohlen.) Der Bremsflüssigkeitsstand muss zwischen den Höchst- und Mindestmarken des Behälters liegen. | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 19-7)
Funktion der Feststellbremse überprüfen. | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 19-6)
Einstellung der Scheinwerfer überprüfen. | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 22-114)
Straßenlage, Geräusche, Vibrationen und Armaturenfunktion überprüfen. | -
Einbau und Position überprüfen, auf Risse, Abnutzung, Rost und Undichtigkeiten prüfen. Sitz von Schrauben, Muttern und Verbindungen überprüfen. Gegebenenfalls anziehen. | -
Schmierung von Stange und Lenkgestänge überprüfen. Manschette auf Beschädigung und Undichtigkeiten prüfen. Leitung auf Beschädigung und Undichtigkeiten prüfen. | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 17-5)
Schrauben auf festen Sitz prüfen. Alle Staubschutzabdeckungen auf Abnutzung und Beschädigung überprüfen. | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 18-3)
Manschette und Manschettenring auf Risse prüfen. Schmierung der Stange überprüfen. | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 16-3)
Hauptzylinder, Steuerventil und ABS-Modulator auf Beschädigung und Undichtigkeit prüfen. | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 19-48)
Auf Dichtheit prüfen. | -
Hitzeschutzblech des Katalysators, Auspuffrohr und Auspufftopf auf Beschädigung, Undichtigkeiten und festen Sitz prüfen. | (siehe Seite 9-5)
Kraftstoffleitungen auf lose Verbindungen, Risse und Abnutzung prüfen. Lose Verbindungen anziehen und alle beschädigten Teile auswechseln. | Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-132) Siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-565)
Druck überprüfen und auf Löcher, Risse und ungleichmäßige Abnutzung prüfen. | -

a a a