## Schaltgetriebe #### Zusammenbau der Hauptwelle | 13-28 |

Explosionsansicht

| In der Türkei gebaute Motor-Getriebe-Einheit D14Z6 Dünnwandiger Außenlaufring zeigt nach unten. SCHRÄGKUGELLAGER Auf Verschleiß und korrekte Funktion überprüfen. Auf die korrekte Einbaurichtung achten. KEGELRING EXPANDERRING SYNCHRONRING SYNCHRONFEDER SCHALTMUFFE 5. GANG SYN CHRONKÖRPER 5. GANG SYNCHRONFEDER SYNCHRONRING 5. GANGRAD NADELLAGER Auf Verschleiß und korrekte Funktion überprüfen. 4. GANGRAD SYNCHRONRING SYNCHRONFEDER ABSTANDSHÜLSE HAUPTWELLE NADELLAGER Auf Verschleiß und korrekte Funktion überprüfen. 3. GANGRAD SYNCHRONRING SYNCHRONFEDER SYNCHRONKÖRPER 3./4. GANG SCHALTMUFFE 3./4. GANG