## Servolenkung #### Ausbau des Lenkgetriebes | 17-36 |

Über dem Lenkgetriebe die Klemme (A) der Zufuhrleitung ausbauen. Die Zufuhrleitung (A) und die Rücklaufleitung (B) von der Ventilgehäuseeinheit abtrennen. |  | Den Splint (A) aus der 10 mm-Mutter (B) entfernen und die Mutter abschrauben. Das Spurstangenkugelgelenk und den Dämpferlenkarm mit dem Spezialwerkzeug trennen (siehe Seite 18-9). Unter dem Lenkgetriebe die Klemme des Rücklaufschlauchs ausbauen.