## Außenverkleidung #### Auswechseln der Dachzierleiste | 20-115 |

Schutzband an der Karosserie (A) anbringen. Mit einem flachen Schraubendreher, der mit Schutzband (B) umwickelt ist, die Dachzierleiste (C) herausstemmen. Die Karosserie nicht zerkratzen. Die Dachzierleiste nach oben ziehen und verschieben, um die vordere Halterung (D) vom Stift (E) zu lösen. Den vorderen Teil der Dachzierleiste hochziehen. |  | Die hintere Halterung (A) vom Stift (B) ziehen, dann die Dachzierleiste (C) entfernen. Der Einbau der Zierleiste erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Dabei die Windschutzscheibenzierleiste nicht beschädigen. Sicherstellen, daß die Dachzierleiste korrekt eingebaut ist.