## Cruise Control #### Symptom-Fehlersuchindex | 4-41 |

ZUR BEACHTUNG:

- Die Zahlen in der Tabelle geben die Reihenfolge für die Fehlersuche an.
- Vor der Fehlersuche

- Sicherung Nr. 10 (7,5 A) und Nr. 4 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum sowie Sicherung Nr. 7 (15 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum überprüfen.
- Sicherstellen, daß die Hupe funktioniert.
- Den Drehzahlmesser überprüfen und so sicherstellen, daß er vorschriftsgemäß funktioniert.

Symptom | Diagnoseverfahren | Ebenfalls prüfen auf:
Cruise Control läßt sich nicht einstellen | Den Hauptschalter überprüfen (siehe Seite 4-46) Den SET-/RESUME-/CANCEL-Schalter überprüfen (siehe Seite 4-46) Den Bremspedal-Positionsschalter und seine Aufhängung überprüfen (siehe Seite 19-5) Den Kupplungspedal-Positionsschalter und seine Aufhängung überprüfen (M/T) (siehe Seite 4-49) Den Getriebebereichschalter überprüfen (A/T) (siehe Seite 14-160) Das Steuergerät überprüfen (siehe Seite 4-44) | Schlechte Masse: G101(A/T), G401(M/T), G501 Offener Stromkreis, lockere oder abgetrennte Klemmen: LT GRN, BLK/ORN, GRY/RED, BLU, LT BLU, BLU/WHT
Cruise Control läßt sich einstellen, aber Anzeigeleuchte leuchtet nicht auf | Den Abblendschaltkreis in der Anzeige überprüfen (siehe Seite 22-88) Das Steuergerät überprüfen (siehe Seite 4-44) | Schlechte Masse: G501 Offener Stromkreis, lockere oder abgetrennte Klemmen: YEL, BLK/YEL
Cruise-Geschwindigkeit ist deutlich höher oder niedriger als Einstellung | Den Fahrgeschwindigkeitssensor überprüfen (VSS) (siehe Seite 22-96) Den Stellantrieb überprüfen (siehe Seite 4-47) Das Steuergerät überprüfen (siehe Seite 4-44) |
Übermäßig hoher bzw. übermäßig niedriger Wert bei dem Versuch, die Geschwindigkeit einzustellen | Den Stellantrieb überprüfen (siehe Seite 4-47) Den Fahrgeschwindigkeitssensor überprüfen (VSS) (siehe Seite 22-96) Das Steuergerät überprüfen (siehe Seite 4-44) |
Geschwindigkeitsschwankung auf ebener Straße bei eingestellter Cruise Control | Den Fahrgeschwindigkeitssensor überprüfen (VSS) (siehe Seite 22-96) Den Stellantrieb überprüfen (siehe Seite 4-47) Das Steuergerät überprüfen (siehe Seite 4-44) |
Fahrzeug beschleunigt bzw. bremst nicht entsprechend ab, wenn die Taste SET/RESUME/CANCEL gedrückt wird | Den SET-/RESUME-/CANCEL-Schalter überprüfen (siehe Seite 4-46) Das Steuergerät überprüfen (siehe Seite 4-44) | Offener Stromkreis, lockere oder abgetrennte Klemmen: GRY/RED, LT GRN/BLK
Eingestellte Geschwindigkeit wird bei Betätigung des Kupplungspedals nicht gelöscht (Motordrehzahl bleibt hoch) (M/T) | Den Kupplungspedal-Positionsschalter und seine Aufhängung überprüfen (siehe Seite 4-49) Das Steuergerät überprüfen (siehe Seite 4-44) | Kurzschluß zur Masse in dem Kabel LT BLU
Eingestellte Geschwindigkeit wird nicht gelöscht, wenn der Wählhebel auf Position N gestellt wird (A/T) | Den Getriebebereichschalter überprüfen (A/T) (siehe Seite 14-160) Das Steuergerät überprüfen (siehe Seite 4-44) | Kurzschluß zur Masse in dem Kabel LT BLU
Eingestellte Geschwindigkeit wird bei Betätigung des Bremspedals nicht gelöscht | Den Bremspedal-Positionsschalter und seine Aufhängung überprüfen (siehe Seite 19-6) Das Steuergerät überprüfen (siehe Seite 4-44) | Offener Stromkreis, lockere oder abgetrennte Klemmen: WHT/BLK