## Türen #### Aus-/Einbau der Türverkleidung | 20-4 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Innenverkleidungslösewerkzeug, Schnappertyp # A 177 oder vergleichbares, im Handel erhältliches Werkzeug Den Innentürgriff (A) abnehmen. Dabei die Türverkleidung nicht zerkratzen. Den oberen Teil der Verkleidung (B) herausstemmen, um die Haken (C und D) freizulegen, dann die Abdeckung abnehmen. Die Schrauben herausdrehen. Den Innentürgriff nach vorne halb herausziehen, um den Haken (E) freizulegen. Die Innentürgriffstange (F) abtrennen und den Stecker des Zentralverriegelungsschalters (G) (bei einigen Modellen auf der Fahrerseite) abziehen. Lage der Befestigungselemente : Schraube, 2 |  | Die Schalterverkleidung (A) abnehmen. Mit einem mit Schutzband umwickelten Schraubendreher die Kappe (B) abhebeln, dann die Schraube (C) herausdrehen. Die Verkleidung oder Tasche heraushebeln, um die Clips (D) zu lösen. Den Clip (E) lösen, indem die Abdeckung oder Tasche nach vorne gezogen wird. Den Stecker des Fensterheberschalters (F) abziehen. Lage der Befestigungselemente
C : Schraube, 1 | D : Clip, 2 oder 1 | G : Schraube, 2
Modell mit elektrischen Fensterhebern: Die Befestigungsschrauben (G) der Türverkleidung herausdrehen.