## Türen #### Aus-/Einbau der Vordertürverkleidung – Manueller Fensterheber (Fortsetzung) | 20-4 |

Die Schrauben aus der Griffaufnahmefläche (A) und der Türverkleidung (B) herausdrehen. Lage der Befestigungselemente : Schraube, 3 |  | Die Clips, mit denen die Türverkleidung (A) befestigt ist, mit einem handelsüblichen Innenverkleidungslösewerkzeug (B) abziehen; dann die Türverkleidung nach oben ziehen und abnehmen. Dabei die Türverkleidung möglichst wenig biegen, um Knicke oder Risse zu vermeiden. Lage der Befestigungselemente : Clip, 7 Der Einbau der Türverkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Sicherstellen, daß die Stangen korrekt angeschlossen sind. Den Fensterhebergriff so montieren, daß er bei ganz geschlossener Scheibe nach vorne zeigt.

a a a