## Zylinderkopf #### Abnehmen des Zahnriemens (Fortsetzung) | 6-20 |

Die Riemenscheibe mit dem Haltergriff (A) und dem Halteraufsatz (B) halten. Mit Servolenkung Mit elektronischer Servolenkung Die Schraube mit einem 19mm-Steckschlüssel (C) und dem Gelenkgriff herausdrehen. |  | Den Motor mit einem Wagenheber abstützen und einen Holzklotz unter die Ölwanne legen. Den oberen Halter ausbauen. Die Gummitülle (A) von der oberen Abdeckung abmontieren und den Stecker (B) des TDC-Sensors abziehen. Die obere (C) und die untere Abdeckung (D) abbauen.