## Startsystem #### Überholung des Anlassers (Fortsetzung) | 4-18 |

Zur Befestigung des Bürstenhalters (C) die Unterlegscheibe (A) und die Endabdeckung (B) des Anlassers montieren. |  | Zusammenbau des Anlassers (Motor D15Y2, D16W7 (Modell KG), D16W8, D17Z1 (außer Malaysia-Modell), D17Z2, D17Z3, D17A1, D17A2 (außer Malaysia-Modell), D17A5 (außer Indonesien-Modell)) Jede Bürstenfeder mit einem Schraubendreher zurückbiegen, dann die Bürste zur Hälfte in den Halter einsetzen und durch Loslassen der Feder die Bürste in dieser Position festklemmen. Den Anker in das Gehäuse einsetzen und den Bürstenhalter montieren. Jede Bürstenfeder nochmals zurückbiegen und die Bürste nach unten drücken, bis sie an den Kollektor stößt. ZUR BEACHTUNG: Zum Anpassen der neuen Bürsten einen Streifen 500er oder 600er Schleifpapier mit der Körnungsseite nach oben zwischen den Kollektor und die einzelnen Bürsten legen und gleichmäßig drehen; dadurch werden die Kontaktflächen der Bürsten auf die Kontur des Kollektors geschliffen.