## Einführung #### Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |  |

Dieses Modell verfügt über ein SRS, das einen Fahrer-Airbag, der sich in der Lenkradnabe befindet, sowie einen Beifahrer-Airbag, der sich in der Armaturentafel über dem Handschuhfach befindet, umfaßt, sowie Gurtstraffer in den Vordersitz-Gurtaufrollern, Gurtschloßspanner in den Vordersitz-Gurtschlössern und Seiten-Airbags in den Vordersitz-Rückenlehnen. Informationen, die zur sicheren Wartung des SRS erforderlich sind, sind im Werkstatthandbuch zum 01er Civic, Teile-Nr. 6GES5A00, zu entnehmen. Mit einem Sternchen (*) markierte Teile im Inhaltsverzeichnis enthalten SRS-Bauteile oder befinden sich in der Nähe davon. Das Warten, Zerlegen oder Auswechseln dieser Teile erfordert spezielle Vorsichtsmaßnahmen und Werkzeuge; solche Arbeiten dürfen daher nur von einer Honda-Vertragswerkstatt durchgeführt werden.

- Sämtliche Wartungsarbeiten am SRS müssen von einer Honda-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, um die volle Funktionstüchtigkeit des SRS zu gewährleisten, das im Falle eines Frontalzusammenstoßes das Leben von Insassen retten und schwere Verletzungen vermeiden helfen kann.
- Bei unsachgemäßer Wartung einschließlich des falschen Ein- und Einbaus des SRS besteht Verletzungsgefahr durch eine unbeabsichtigte Auslösung der Airbags und/oder der Seiten-Airbags.
- Die SRS-Einheit keinen Stößen aussetzen. Das System kann sonst im Falle eines Zusammenstoßes versagen, oder die Airbags werden ausgelöst, wenn die Zündung eingeschaltet ist (II).
- Alle SRS-Kabelbäume haben eine gelbe Isolierung. SRS-Komponenten befinden sich in der Lenksäule, der Frontkonsole, der Armaturentafel, der unteren Armaturentafelverkleidung und in der Armaturentafel über dem Handschuhfach, den Vordersitzen und am Boden. Keine elektrischen Prüfgeräte an diese Schaltkreise anschließen.