## Elektrische Fensterheber #### Test des Beifahrer-Fensterheberschalters | 22-195 |

Den Fensterheberschalter auf der Beifahrerseite ausbauen (A) (siehe Seite 22-201). Den 20P-Stecker vom Schalter abziehen. |  | In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Beifahrertür (Typ LHD): Beifahrertür (Typ LHD): Fenster hinten links: Fenster hinten rechts: [ ] : 5-Türer Wenn der Schalter defekt ist, muß er ausgewechselt werden.