## Servolenkung #### Ausbau des Lenkgetriebes | 17-35 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Kugelgelenkaustreiber, 28 mm, 07MAC-SL00200 Folgende Punkte sind beim Ausbau zu beachten: Mit Lösungsmittel und einer Bürste die Ventilgehäuseeinheit, die Leitungen und das Ende des Getriebes von Öl und Schmutz befreien. Mit Druckluft trockenblasen. Vor dem Abtrennen des Lenkungsgelenks stets das Lenkrad abnehmen. Andernfalls kann die Kabelrolle beschädigt werden. Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Das Fahrzeug anheben und dann an den entsprechenden Stellen mit Stützböcken abstützen. Die Vorderräder abnehmen. Fahrer-Airbag und Lenkrad ausbauen (siehe Seite 17-6). Die unteren Armaturentafelverkleidungen auf der Fahrerseite ausbauen. Die Lenkungsgelenkschrauben herausdrehen, dann das Gelenk (A) zur Säule hin schieben und so abtrennen. |  | Luftfilter (A) und Resonator (B) ausbauen. Die Heizungsventil-Seilzugklemme öffnen und den Heizungsventil-Seilzug abziehen. Das Heizungsventil (A) von der Spritzwand abbauen und zur Seite legen.