## Schmierung #### Einbau des Öl-/Luftabscheiders | 8-12 | ## Auswechseln des Öldruckschalters

Die Paßflächen des Öl-/Luftabscheiders reinigen und trocknen. Flüssigdichtung, Teile-Nr. 08C70-K0234M, 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S, gleichmäßig auf die Blockpaßfläche des Öl-/Luftabscheiders und auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen. Den Öl-/Luftabscheider einbauen. |  | Den Stecker des Öldruckschalters abziehen und den Öldruckschalter abbauen. Flüssigdichtung auf das Gewinde des Öldruckschalters auftragen, dann den Öldruckschalter einbauen.