## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Automatikgetriebe und Differential (Fortsetzung) | 2-14 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Rückwärtsgang- Zwischenrad | Durchmesser der Rückwärtsgang- Zwischenradwelle an der Nadellagerkontaktfläche |  | 13,990-14,000 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
ID |  | 18,007-18,020 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Axialspiel |  | 0,05-0,18 mm | -
ID Rückwärtsgang- Zwischenradwellenhalter |  | 14,416-14,434 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Zusatzwelle | Durchmesser der Nadellagerkontaktfläche | am Getriebegehäuse | 25,991-26,000 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
an Zahnradhülse 4. Gang | 23,9935-23,0065 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
ID Zahnrad 4. Gang |  | 32,000-32,016 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Axialspiel Zahnrad 4. Gang |  | 0,05-0,17 mm | -
Länge der Zahnradhülse 4. Gang |  | 24,0-24,1 mm | -
Flanschstärke der Zahnradhülse 4. Gang |  | 2,95-3,10 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Stärke der Druckscheibe des Zahnrads 4. Gang |  | 2,93-3,00 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
OD der Kupplungszufuhrleitung 1. Gang |  | 7,97-7,98 mm | 7,95 mm

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu
|  |  | Drahtdurchmesser | OD | Ungesp. Länge | Anz. Windungen
Hauptventilgehäusefedern, siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 14-183). | Entlastungsventilfeder |  | 1,1 mm | 8,6 mm | 37,1 mm | 13,4
Modulatorventilfeder |  | 1,4 mm | 9,4 mm | 33,8 mm | 10,9
CPB-Ventilfeder |  | 1,0 mm | 8,1 mm | 40,9 mm | 16,2
Schaltventilfeder 1. -2. Gang |  | 0,9 mm | 7,6 mm | 41,3 mm | 16,3
Blendensteuerventilfeder 2. Gang |  | 0,7 mm | 6,6 mm | 34,8 mm | 22,0
Servosteuerventilfeder |  | 1,0 mm | 8,1 mm | 52,1 mm | 20,8
Reglerventilgehäusefedern, siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 14-186). | Statorreaktionsfeder |  | 4,5 mm | 35,4 mm | 30,3 mm | 1,9
Reglerventilfeder A |  | 1,9 mm | 14,7 mm | 77,4 mm | 15,2
Reglerventilfeder B |  | 1,8 mm | 9,6 mm | 44,0 mm | 12,6
Kühlerentlastungs- ventilfeder |  | 1,0 mm | 8,4 mm | 33,8 mm | 8,2
Rückschlagventilfeder des Drehmomentwandlers |  | 1,0 mm | 8,4 mm | 33,8 mm | 8,2
Überbrückungssteuer- ventilfeder |  | 0,8 mm | 6,0 mm | 38,4 mm | 30,3

a a a