## Innenverkleidung #### Verkleidung aus- und einbauen - Türbereich | 20-29 |

HINWEIS:

- Hände mit Handschuhen schützen.
- Beim Aushebeln mit einem flachen Schraubendreher diesen mit Schutzfolie umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Darauf achten, dass Verkleidung und Bleche nicht verkratzt werden.
- Dargestellt ist die Linkslenker-Version. Die Rechtslenker-Version ist symmetrisch dazu.

Verkleidung wie gezeigt ausbauen. Zum Ausbau der Türschwellerleiste und der oberen B-Säulen-Verkleidung, bei Bedarf die hintere Seitenverkleidung ausbauen (siehe Seite 20-30).

Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen; dabei folgendes beachten:

- Beschädigte Clips austauschen.
- Beim Einbau der Ankerbolzen darf der Sicherheitsgurt nicht geknickt oder verdreht sein.

Lage der Befestigungen

A : Clip, 2 B : Clip, 3 C : Clip, 7

(Schwarz) (Weiß)

| OBERE B-SÄULEN-VERKLEIDUNG OBERER ANKERBOLZEN, VORDERER SICHERHEITSGURT 7/16 -20 UNF (Feingewinde) 32 Nm A-SÄULEN-VERKLEIDUNG TÜRÖFFNUNGSVERKLEIDUNG ABDECKUNG, OBERE VERANKERUNG VORDERE SEITLICHE KAPPE STEHBLECH TÜRSCHWELLERLEISTE UNTEREANKERBOLZEN, VORDERER SICHERHEITSGURT 7/16 -20 UNF (Feingewinde) 32 Nm HINTERE SEITENVERKLEIDUNG Zur Karosserie

a a a