## Automatikgetriebe #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 14-4 |

Überprüfung auf Fehlercodes Erforderliche Spezialwerkzeuge DLC-Klemmenkasten, 07WAJ-0010100 SCS-Überbrückungsstecker, 07PAZ-0010100 Wenn das PCM eine Störung im Ein- oder Ausgabesystem erfaßt, blinkt i. a. die -Anzeigeleuchte in der Instrumentenbaugruppe, und/oder die Störungsanzeigeleuchte kann aufleuchten. Wenn der 16P-Datenübertragungsstecker (DLC) (unter der Armaturentafel hinter der Mittelkonsole) mit dem Spezialwerkzeug (DLC-Klemmenkasten) verbunden wird, oder wenn der Diagnosestecker (2P) (unter der Armaturentafel hinter der Mittelkonsole) mit dem Spezialwerkzeug (SCS-Überbrückungsstecker) verbunden wird, zeigt die -Anzeigeleuchte den Störungscode (DTC) durch entsprechende Blinkanzeige an, wenn die Zündung eingeschaltet wird (II). 4-Türer: INSTRUMENTENBAUGRUPPE -ANZEIGELEUCHTE 5-Türer: INSTRUMENTENBAUGRUPPE -ANZEIGELEUCHTE |  | Wenn die -Anzeigeleuchte aufgeleuchtet hat: Den 16P-Datenübertragungsstecker mit dem Spezialwerkzeug (DLC-Klemmenkasten) verbinden, dann das Überbrückungskabel zwischen den Klemmen 4 und 9 am Spezialwerkzeug anschließen. Die Zündung einschalten (II), dann die -Anzeigeleuchte beobachten. 16P-DATENÜBERTRAGUNGSSTECKER ÜBERBRÜCKUNGSKABEL Den Diagnosestecker (2P) an das Spezialwerkzeug (SCS-Überbrückungsstecker) anschließen. Die Zündung einschalten (II), dann die -Anzeigeleuchte beobachten. DIAGNOSESTECKER