## SRS #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-35 |

Ablesen mit Hilfe der SRS-Anzeigeleuchte (bei Modellen ohne Diagnosestecker (2P): Die SRS-Anzeigeleuchte signalisiert den DTC durch die Anzahl der Blinkzeichen, wenn der DLC-Klemmenkasten an den Datenübertragungsstecker (16P) angeschlossen wird. Die Zündung ausschalten und 10 Sekunden lang warten. Dann den DLC-Klemmenkasten (A) an den 16P-Datenübertragungsstecker (DLC) anschließen. Wenn keine 10 Sekunden abgewartet werden, kann die SRS-Einheit nicht vollkommen rückgestellt werden und gibt keine DTCs aus. 4-Türer SRS-anzeigeleuchte ÜBERBRÜCKUNGSKABEL 5-Türer SRS-anzeigeleuchte ÜBERBRÜCKUNGSKABEL |  | Klemme Nr. 4 und Nr. 9 des DLC-Klemmenkastens mit einem Überbrückungskabel miteinander verbinden, dann den Schalter drücken. Die Zündung einschalten (II). Die SRS-Anzeigeleuchte leuchtet ca. 6 Sekunden lang auf und erlischt dann. Dann zeigt sie den DTC an. Den DTC lesen. Die Zündung ausschalten und 10 Sekunden lang warten. Dann den DLC-Klemmenkasten vom Datenübertragungsstecker DLC (16P) abziehen.