## Sitze #### Aus-/Einbau des Rücksitzes | 20-237 |

ZUR BEACHTUNG: Die Karosserie nicht verkratzen und die Sitzbezüge nicht zerreißen.

Den Rücksitz wie dargestellt ausbauen.

Der Einbau des Sitzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Vor der Montage der mittleren Langschrauben an einer Sitzlehnen mit mittlerem Dreipunktgurt sicherstellen, daß der mittlere Sicherheitsgurt nicht verdreht und verknickt ist.
- Sicherstellen, daß das Rückenlehnen-Verriegelungsstück sicher eingerastet ist.

  Lage der Befestigungen
  A : Schraube, 2 | B : Schraube, 1
  | DREHZAPFENBUCHSE MITTLERER GURT (bei einigen Modellen) RECHTE SITZLEHNE SCHARNIERABDECKUNG MITTLERES SITZLEHNENSCHARNIER BUCHSE LINKE SITZLEHNE DREHZAPFENBUCHSE LINKES SITZPOLSTER RECHTES SITZPOLSTER BUCHSE GURTSCHLOSS MITTLERE LANGSCHRAUBE 7/16-20 UNF, 32 Nm (3,3 kg-m)