## Automatikgetriebe #### Einstellung des Schaltzugs (Fortsetzung) | 14-153 |

5-Türer Den Aschenbecher ausbauen, dann die untere Mittelkonsolenabdeckung abnehmen. Die Wählhebelkonsolenverkleidung entfernen. Den Wählhebel in Position schalten. Die Verriegelungslasche (A) nach unten biegen, dann an der Schaltzugarretierung (B) an der Verbindungsstelle von Schaltzugende und Schaltzugendenhalter ziehen. Den Wählhebel in Position schalten, dann das Schaltzugende (C) vom Schaltzugendenhalter (D) trennen. Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Vierteldrehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen; die Auskragung (C) am Buchsenhalter zeigt in die Ausbaurichtung. Dann den Halter verschieben, um den Schaltzug aus dem Schaltzughalterungssockel (D) herauszunehmen. ZUR BEACHTUNG: Zum Ausbauen des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (E) verdrehen. |  | Den Schaltzug bis zum Anschlag nach unten schieben und dann loslassen. Den Schaltzug um 1 Stufe zurückziehen, so daß er sich in Position . befindet. Die Zündung einschalten (II) und überprüfen, ob die Fahrbereichsanzeigeleuchte für Position aufleuchtet. Die Zündung ausschalten. Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Viertelumdrehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen; die Auskragung (C) am Buchsenhalter zeigt in die entgegengesetzte Richtung der Öffnung (D) am Wählhebelhalterungssockel (E). Den Halter in den Schaltzughalterungssockel schieben und den Halter um eine Vierteldrehung in Uhrzeigerrichtung drehen, um so den Schaltzug zu sichern. ZUR BEACHTUNG: Zum Montieren des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (F) verdrehen.