## Motorblock #### Kolben, Kolbenbolzen und Pleuelstange auswechseln (Fortsetzung) | 7-20 |

Überprüfen HINWEIS: Kolben, Kolbenbolzen und Pleuelstange bei Raumtemperatur überprüfen. Den Durchmesser des Kolbenbolzens messen. Kolbenbolzendurchmesser: Sollwert (Neu): 21,961 - 21,965 mm Verschleißgrenze: 21,953 mm Die Messuhr auf den Kolbenbolzendurchmesser nullen. |  | Die Differenz zwischen dem Durchmesser des Kolbenbolzens und dem Durchmesser der Kolbenbolzenbohrung messen. Laufspiel des Kolbenbolzens im Kolben: Sollwert (Neu): -0,005 bis +0,002 mm Verschleißgrenze: 0,005 mm Spiel des Kolbenbolzens im Pleuelauge messen. Spiel des Kolbenbolzens im Pleuelauge: Sollwert (Neu): 0,005 - 0,015 mm Verschleißgrenze: 0,02 mm a a a