## Servolenkung #### Überholen der Pumpe (Fortsetzung) | 17-34 |

Den neuen O-Ring (A) mit Servolenkflüssigkeit bestreichen und in das Einlaß-Verbindungsstück (B) einsetzen. Das Einlaß-Verbindungsstück (B) in das Pumpengehäuse einsetzen. Die Riemenscheibe (A) montieren, dann die Riemenscheibenmutter (B) lose aufschrauben. Die Servolenkpumpe in einen Schraubstock mit weichen Spannbacken einspannen. Das Pumpengehäuse nicht mit den Spannbacken des Schraubstocks beschädigen. Die Riemenscheibe mit dem Spezialwerkzeug festhalten und die Riemenscheibenmutter anziehen. Durch Drehen der Riemenscheibe prüfen, ob sich die Pumpe reibungslos dreht. Dreht sich die Pumpe nicht reibungslos, die fünf Flanschschrauben an der Abdeckung lösen und dann wie in Schritt 36 beschrieben wieder anziehen. |  |