## Zylinderkopf #### Ventilspieleinstellung (Fortsetzung) | 6-9 |

Die richtige Meßfühlerlehre für die Ventile, die geprüft werden sollen, auswählen. Einlaß: 0,18 - 0,22 mm Auslaß: 0,23 - 0,27 mm Lage der Einstellschrauben: EINLASS AUSLASS Die Fühlerlehre (A) zwischen Einstellschraube (B) und Ventilschaftende einführen und vor- und rückwärtschieben; ein leichtes Ziehen sollte spürbar sein. |  | Wenn der spürbare Widerstand zu groß oder zu gering ist, die Kontermutter (A) lösen und die Einstellschraube (B) drehen, bis der Widerstand auf der Fühlerlehre korrekt ist. Motor D17A2, D17A5, D17A9: Motor D17A8: Die Kontermutter lösen und das Spiel erneut prüfen. Gegebenenfalls die Einstellung wiederholen.