## Elektrisch verstellbare Außenspiegel #### Stellantrieb für elektrisch verstellbare Außenspiegel auswechseln (Forts.) | 22-12 |

Die Kontakte wie unten gezeigt einsetzen: Kabelbaum-Schnittstelle mit Isolierband abdichten. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung. Beim Anbau des Spiegels an den Stellantrieb den Spiegel nicht beschädigen.. Spiegelbaugruppe an der Tür anbauen. Elektrisch verstellbaren Außenspiegel betätigen, um korrekte Funktion sicherzustellen. |  | a a a