## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Einbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-332 |

Das Getriebe am Motor anbringen, dann die hintere Aufhängung/Halterung (A) mit den Aufhängungs-Halterungsschrauben (B) und der Getriebegehäuse-Befestigungsschraube (C) montieren. Die Getriebegehäuse-Befestigungsschrauben einsetzen. |  | Die Getriebeaufhängungshalterung (A) entfernen. Die Schraube (B) locker anziehen und die Muttern (C) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen, dann die Schraube auf das vorgegebene Anzugsmoment nachziehen. Neue Anschlagringe (A) an der linken und rechten Antriebswelle (B) anbringen. Rechte und linke Antriebswelle montieren (siehe Seite 16-18). Beim Einbau der Antriebswellen in das Differential sicherstellen, daß weder Staub noch sonstige Fremdpartikel in das Getriebe eindringen. ZUR BEACHTUNG: Die Kontaktflächen von Antriebswellen und Getriebe (Differential) mit Lösungsmittel oder Vergaserreiniger reinigen und mit Druckluft trockenblasen. Den rechten und linken Achsschenkel ganz nach außen drehen und die Antriebswellen in das Differential schieben, bis der Anschlagring fühlbar in das Antriebskegelrad einrastet.