## Vorderradkasten/Stoßdämpfergehäuse #### Ausbau | 3-39 |

- Den oberen Radkastenträger abschneiden und herausziehen, und den Vorderradkasten auswechseln.

| STOSSDÄMPFERGEHÄUSE OBERE RADKASTENVERLÄNGERUNG OBERER RADKASTENTRÄGER Wiederverwendet. VORDERRADKASTEN HALTERUNG DER MOTORAUFHÄNGUNG VORDERER SEITENRAHMEN

- Die obere Radkastenverlängerung und das Stoßdämpfergehäuse auf Position und Beschädigung prüfen. Gegebenenfalls den oberen Radkastenträger ausbauen und Stoßdämpfergehäuse und obere Radkastenverlängerung wenn möglich als eine Baugruppe auswechseln.

| STOSSDÄMPFERGEHÄUSE OBERE RADKASTENVERLÄNGERUNG VERLÄNGERUNG DES OBEREN RADKASTENTRÄGERS OBERER RADKASTENTRÄGER Wiederverwendet.