## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-9 |

Außengelenkseite: Die Verzahnung mit Vinylband (A) umwickeln, um eine Beschädigung der Manschette zu vermeiden. Die neuen Keilverschlussbänder (B) und die radseitige Manschette auf die Antriebswelle montieren und das Vinylband entfernen. Dabei die Manschette nicht beschädigen. Den neuen Sicherungsring in die Nut (A) auf der Antriebswelle setzen. |  | Die Antriebswelle (A) in das radseitige Gelenk (B) einführen, bis sich der Anschlagring (C) in der Nähe des Gelenks befindet. Um das radseitige Gelenk ganz einzubetten, Antriebswelle und Gelenk hochheben und aus etwa 10 cm Höhe auf eine harte Fläche fallen lassen. Dabei keinen Hammer verwenden, da dadurch die Antriebswelle beschädigt werden könnte. a a a