## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-51 |

Position

Das PCM schaltet die Schaltmagnetventile A und B ein. Schaltventil 1-2. Gang und Schaltventil 2-3. Gang geben die Öffnungen frei, über die der CPC-Druck (5) zur Kupplung 2. Gang geleitet wird; am Schaltventil 2-3. Gang wird der CPC-Druck (5) zum Kupplungsdruck 2. Gang (20). Die Kupplung 2. Gang wird mit dem Kupplungsdruck 2. Gang (20) beaufschlagt, und die Kupplung 2. Gang wird eingerückt.

Der durch den Wählschieber geleitete Leitungsdruck (4) wird auch zur Kupplung 1. Gang geleitet, und die Kupplung 1. Gang wird eingerückt. Allerdings wird aufgrund der Freilaufkupplung keine Kraft übertragen.

ZUR BEACHTUNG: Die Begriffe "links" oder "rechts" beziehen sich auf die jeweilige Richtung im Hydraulikdiagramm.

a a a