## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Überprüfung und Einstellung der Vorderrad-Bremsbeläge | 19-11 |

ACHTUNG Unabhängig von der Materialzusammensetzung kann es zu Gesundheitsschäden führen, wenn Bremsbelagstaub häufig eingeatmet wird. Die Staubpartikel nicht einatmen. Die Bremsbaugruppe niemals mit einem Druckluftschlauch oder einer Bürste reinigen. Stets einen geeigneten Staubsauger verwenden.
2. Überprüfung (außer Modell KX) Die Vorderseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Vorderräder abnehmen. Die Stärke von Innenbelag (A) und Außenbelag (B) überprüfen. Die Stärke des Trägers nicht mitberechnen. Bremsbelagstärke:
   Sollwert: | 9,0 – 10,0 mm
   Verschleißgrenze: | 1,6 mm
Innerer Belag: Äußerer Belag: Wenn die Bremsbelagstärke unterhalb der Verschleißgrenze liegt, die Bremsbeläge als Satz auswechseln. |  | Auswechseln (außer Modell KX) Die Befestigungsschraube des Bremsschlauchs (A) herausdrehen. Die Schraube (B) herausdrehen und den Bremssattel (C) nach oben schwenken, so daß er nicht im Wege ist. Schlauch und Stiftmanschetten auf Beschädigung und Verschleiß prüfen. Die Bremsbelagscheiben (A) und Bremsbeläge (B) entfernen.