## Kupplung #### Auswechseln der Kupplung (Fortsetzung) | 12-15 |

Einbau der Kupplungsscheibe und der Druckplatte Den Hohlradhalter anbringen. Schmierfett UM 264 (Teile-Nr. 41211-PY5-305) auf die Keilnuten (A) der Kupplungsscheibe (B) auftragen, dann die Kupplungsscheibe mit den Spezialwerkzeugen anbringen. Die Druckplatte (A) einbauen und die Befestigungsschrauben (B) handfest anziehen. |  | Die Befestigungsschrauben überkreuz anziehen. Die Schrauben stufenweise anziehen, damit sich die Membranfeder nicht verzieht. ANZUGSMOMENT DER DRUCKPLATTEN-BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN: 25 Nm (2,6 kg-m) Die Spezialwerkzeuge entfernen. Die Höhe der Membranfederfinger überprüfen.