## Türschweller-Außenblech #### Einbau | 3-21 |

Die Isolierung an der Montageposition des Ecksäulen-Distanzstücks des B-Säulen-Innenblechs aufkleben. Isolierung: PIN. 74416-SF1-000 Adhesive: Cemedine 366, or equivalent B-SÄULEN-INNENBLECH ISOLIERUNG Die neue B-Säulenversteifung und die Türschwellerverstärkung zuschneiden und in Position bringen und am festgeklemmten Bereich heftschweißen. Das Ersatzteil (Außenblech) zuschneiden und ansetzen. Das Ersatzteil festklemmen und die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4). Die Vordertür, die Hintertür und den vorderen Kotflügel provisorisch montieren und auf Niveau- und Spielunterschiede prüfen. Sicherstellen, daß die Karosserielinien fließend sind. Das Ersatzteil ausbauen und untere B-Säulenversteifung und Türschwellerblechverstärkung schweißen. Kehlnahtschweißen Überlappung 20 mm NEUE B-SÄULENVERSTEIFUNG Kehlnahtschweißen Überlappung 20 mm NEUE TÜRSCHWELLERBLECHVERSTÄRKUNG |  | NEUE TÜRSCHWELLERBLECHVERSTÄRKUNG INNENSCHWELLER B-SÄULEN-INNENBLECH ZUR BEACHTUNG: Die Türschwellerblechverstärkung auf der Fahrerseite durch die Baugruppe ersetzen, ohne daß die Türschwellerblechverstärkung halb eingeschnitten wird, da die Verstärkungsversteifung in die Türschwellerblechverstärkung integriert ist. Daher das Außenblech auf den unteren Teil der A-Säule zuschneiden. A-SÄULEN-AUSSENBLECH AUSSENBLECH TÜRSCHWELLERBLECHVERSTÄRKUNG INNENSCHWELLER VERSTÄRKUNGSVERSTEIFUNG