## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors | 5-10 |

1. Die Zusatzhalterungen montieren und die dazugehörigen Schrauben und Muttern auf die vorgeschriebenen Anzugsmomente anziehen.

   | HINTERE VERSTEIFUNG (Motor D17A8, D17A9 M/T) HINTERE VERSTEIFUNG (Motor D17A8, D17A9 A/T) HALTERUNG DER SERVOLENKPUMPE HALTERUNG DER MOTORAUFHÄNGUNG HALTERUNG DES KLIMAANLAGENKOMPRESSORS VERSTEIFUNG (Motor D17A2, D17A5, D17A8, D17A9 A/T) VORDERE VERSTEIFUNG (Motor D17A8, D17A9)